**附件2：**Web**服务器采购项目技术要求及注意事项**

一、Web服务器采购项目技术要求

1、机型：标准2U机架式服务器；

2、CPU：2颗Intel Xeon 银牌4214（单颗12核心，24线程）；

3、内存：≥256GB DDR4（32G DDR4-2933\*8）；

4、硬盘：8块1.2TB SAS硬盘（2.5英寸，10K转速，支持热拔插），2块≥企业级480GB MLC SSD；

≥1块支持直通模式RAID卡，12Gb/s传输，PCI-E插槽，RAID 0/1/5/10；能够单独设置Raid 0/1 模式，安装操作系统；

2块≥200G SSD （安装操作系统）；

5、网卡： 1块2端口万兆光口网卡，4个千兆以太网口；

6、电源：2个750W电源，1+1冗余，支持主备模式；

7、机架导轨；

8、硬盘及板卡满足VMware VSAN兼容列表要求，提供厂家兼容列表或彩页；

9、服务：提供原厂三年服务和厂家授权及售后服务承诺原件；

10、与现有集群无缝兼容对接。

二、投标文件格式要求

1、资质文件；

2、投标报价表；

3、近三年的同类业绩合同（不少于3份）；

4、质量保证措施及售后服务承诺。

以上内容为投标文件必备内容，缺少任何一项，按无效标处理。